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MY-Q12-4G接线图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



注：白色箭头所指方向即为第一脚
接口针脚定义
	代号
	接口功能
	序号
	针脚定义 
	针脚功能 

	D1
	8芯网络&电源接口
	1
	DC 12V+
	DC 12V输入

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	RJ45_6
	网络接收差分信号RJ6

	
	
	4
	RJ45_3
	网络接收差分信号RJ3

	
	
	5
	RJ45_2
	网络发送差分信号RJ2

	
	
	6
	RJ45_1
	网络发送差分信号RJ1

	
	
	7
	RESET
	复位

	
	
	8
	LED+
	网络状态指示灯正

	D2
	SPK接口
	1
	SPK+
	喇叭+

	
	
	2
	SPK-
	喇叭-

	D3
	MIC接口
	1
	MIC+
	麦克风+

	
	
	2
	MIC-
	麦克风-

	
	
	
	
	

	D4
	水平电机
	1
	蓝
	12V电机

	
	
	2
	粉
	

	
	
	3
	黄
	

	
	
	4
	橙
	

	
	
	5
	红
	

	D5
	垂直电机
	1
	蓝
	

	
	
	2
	粉
	

	
	
	3
	黄
	

	
	
	4
	橙
	

	
	
	5
	红
	

	D6
	灯板接口
	1
	GDN
	地

	
	
	2
	IO_EN
	红蓝警灯

	
	
	3
	IR+
	红外灯正极

	
	
	4
	WHITE+
	白光灯正极

	
	
	5
	LED-
	灯负极

	D7
	IR-CUT接口
	1
	IR-CUT控制信号
	输出-

	
	
	2
	IR-CUT控制信号
	输出+


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	D8
	IR-CUT接口
	1
	IR-CUT控制信号
	输出

	
	
	2
	IR-CUT控制信号
	输出

	D9
	灯板接口
	1
	IR+
	红外灯正极

	
	
	2
	WHITE+
	白光灯正极

	
	
	3
	LED-
	灯负极

	D10
	灯板供电
	1
	12V
	12V输入

	
	
	2
	GND
	地

	D11
	红蓝灯
	1
	12V
	12V输出

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	IO_EN
	红蓝灯


1





D6：LED接口





D3：MIC接口





D2：SPK接口





D7：IR-CUT接口





D4：水平电机





D5：垂直电机





D1：电源+网络





D9：LED接口





D8：IR-CUT





1





D10：灯板供电





D11：红蓝灯
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