
深圳市安佳威视信息技术有限公司
[bookmark: _GoBack]
产品规格书

型号：MC-L12C 黑光



	客户承认
	审核
	批准

	
	
	



	
	更新时间
	硬件版本
	修改备注

	2026/07/17
	V1.0
	初版









地址：广东省深圳市南山区桃园街道平山社区留仙大道4093号
南山云谷创新产业园南风楼A座6层610[image: AJ联系我们]
联系我们


网址：www.anjvision.com

电话：0755-86568600


1.产品图片 （双板 38x38）
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2.主要功能

· 处理器采用双核ARM Cortex-A7 1GHz Soc, 2G DDR3, 16MB flash ROM;
· 成像器件采用1/2.7”500万像素大靶面Sensor，搭配Soc内置ISP 图像处理器，白天夜视效果都极致优秀；
· 视频压缩采用 H.265视频编码，多分辨率帧率可调，支持动态码率控制，网传和存储减半；
· 支持电子快门，日夜自动切换，自动白平衡，背光补偿，强光抑制, 防止人脸过曝；
· 支持宽动态HWDR/DWDR, 2D/3D 降噪， 图像镜像翻转，图像裁剪，抗闪烁；
· 支持多行OSD字符叠加功能，自定义标题，隐私区域设置；
· 支持多种IR-CUT日夜控制模式和多种灯光控制模式自定义设置；
· 支持智能检测报警功能，精准检测人形、车辆、非机动车，支持人脸检测抓拍；
· 支持事件联动功能，可联动抓图录像、声光报警、手机推送、继电器输出, FTP/Email上传；
· 支持过滤静止目标防误报，可自定义布防时间段，自定义上传报警音；
· 支持手机APP或电脑随时随地远程监看和回放，支持双向语音对讲功能；
· 支持云存储服务，数据加密传输存储，无惧设备被破坏丢失证据，安全便捷；
· 支持多浏览器免插件HTML5技术访问，Windows/Linux/Mac多系统兼容性好；
· 支持PTZ云台或者电动镜头控制，支持透明下发各种Pelco指令（巡航，追踪，复位，镜头学习等）；
· 支持 ONVIF 协议，GB28181 协议、兼容市面上大多数第三方NVR和管理平台；
· 网络协议 HTTP(s)/RTSP/RTMP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTMP/P2P/HiK/NFS(网络存储) 等；
· 支持USB Host扩展（USB WiFi网卡，USB存储等外设）；
· 支持16P FPC扩展全功能尾板（Micro-SD卡槽，Reset按键, 喇叭输出,功放使能，报警输入，继电器输出）；
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3. 技术参数

	产品名称
	MC-L12C

	系统结构
	嵌入式Linux，ARM 1GHz Soc, 2G DDR3, 16MB flash ROM

	成像器件
	1/2.7″ 5MP CMOS 

	压缩标准
	H264/H265/H265+

	电子快门
	自动，1/10—1/10000 秒

	数字降噪
	支持2D/3D 数字降噪

	宽动态
	支持HWDR/DWDR, >100dB

	编码模式
	H264/H265/H265+

	比特率
	512 Kbps-8Mbps 可调

	主码流
	30fps@5MP(2592x1944)/(2880x1620)/4MP(2560x1440)/(1920x1920)/3MP(2304x1296)/(1200x1200)/1080P/720P，1080P 60fps

	子码流
	30fps@704x576 (D1)/640x480 (VGA)/640x360(360P)/352x288(C IF)

	音频编码
	支持 G711U，G711A, AAC, 支持降噪和回音消除

	音频接口
	支持 1 路输入 / 1 路输出 

	光敏控制
	软光敏/硬光敏

	灯光模式
	2路pwm输出，支持自动/双光/红外/全彩模式

	OSD叠加
	支持通道名，时间日期，自定义标题，支持多行OSD叠加

	隐私遮挡
	支持4个区域

	智能检测
	移动侦测、人形检测、车形检测、非机动车检测 （可过滤静止目标）、人脸检测

	联动报警
	可布防联动声光报警，抓拍录像，手机推送，报警输出，边框闪烁，FTP, Email
支持自定义上传报警音

	变焦云台
	支持电动镜头控制，云台PTZ控制，支持透明preset指令下发

	复位功能
	支持硬件复位， 软件工具复位

	报警接口
	支持 1 路输入 / 1 路继电器输出 （需搭配K10尾板扩展）

	IR-CUT
	支持 1路 IR-CUT 驱动，典型值12V 40Ω

	网络协议
	HTTP(s)/RTSP/RTMP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTMP/P2P/HiK/NFS/GB28181

	ONV IF
	支持 ONV IF，可兼容市面上大多数第三方NVR

	多浏览器
	兼容 Firefox, Chrome, Edge, Safari,360 等浏览器(Windows/Linux/Mac)

	P2P云服务
	支持手机远程P2P 功能，支持云存储

	有线网口
	1路RJ-45， 10/100Mbps 自适应

	扩展功能
	支持USB Host扩展（USB WiFi网卡，USB存储等外设）；
支持16P FPC扩展全功能尾板;
(K10:Micro-SD卡槽，Reset按键, 喇叭输出, 功放使能，报警输入，继电器输出)

	工作条件
	电源输入12 VDC ± 10%, -30℃~60℃ , 10~90RH
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4.接口定义
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图 1 ：编码板
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图 2 ：Sensor板

[image: 注意安全]注意：
1. 靠近主板内侧的大号红字为针脚顺序编号，表格中小字为具体的针脚定义；
2. USB接口默认12VDC输出，需搭配本公司扩展板，或自行转换解决外设供电；

	代号
	接口功能
	针脚
	功能定义
	功能描述

	D1
	8 芯网络&电源接口
	1
	DC 12V+
	DC 12V+ (10V-15V)输入

	
	
	2
	GND
	地(电源负极)

	
	
	3
	RJ45_6
	网络接收_RJ6

	
	
	4
	RJ45_3
	网络接收_RJ3

	
	
	5
	RJ45_2
	网络发送_RJ2

	
	
	6
	RJ45_1
	网络发送_RJ1

	
	
	7
	Link_led+
	网口指示灯（Link）

	
	
	8
	Link_led+
	网口指示灯（ACK）

	D2
	6 芯串口(AF)
	1
	GND
	地

	
	
	2
	AF_TX
	自动聚焦发送

	
	
	3
	AF_RX
	自动聚焦接收

	
	
	4
	NC
	空

	
	
	5
	NC
	空

	
	
	6
	SPK_EN
	功放使能

	D3
	3 芯软光敏灯光控制
	1
	PWM0
	软光敏暖光

	
	
	2
	PWM1
	软光敏红外

	
	
	3
	GND
	地

	D4
	
2 芯复位接口

	1
	RESET
	长按5秒恢复出厂设置

	
	
	2
	GND
	地

	D5
	4 芯音频接口
	1
	GND
	地

	
	
	2
	AUDIO_OUT
	外接音箱

	
	
	3
	AUDIO_IN
	外接Mic/拾音器

	
	
	4
	GND
	地

	D6
	4 芯 USB 扩展接口
	1
	GND
	地

	
	
	2
	USB_D+
	USB数据+

	
	
	3
	USB_D-
	USB数据-

	
	
	4
	12V
	12VDC输出

	D7
	2 芯硬光敏输入接口
	1
	CDS_IN
	硬光敏输入

	
	
	2
	GND
	地

	D8
	2 芯IR-CUT驱动接口
	1
	IR-CUT
	IR-CUT驱动A

	
	
	2
	IR-CUT
	IR-CUT驱动B

	D9
	16P FPC扩展板
	1
	IO_OUT
	

	
	
	2
	IO_INPUT
	

	
	
	3
	SD_CD
	

	
	
	4
	SD_D1
	

	
	
	5
	SD_D0
	

	
	
	6
	GND
	

	
	
	7
	SD_CLK
	

	
	
	8
	GND
	

	
	
	9
	SD_CMD
	

	
	
	10
	SD_D3
	

	
	
	11
	SD_D2
	

	
	
	12
	VDD
	

	
	
	13
	KEY_RST
	

	
	
	14
	3.3VDC
	

	
	
	15
	3.3VDC
	

	
	
	16
	3.3VDC
	


5.可选扩展板

	名称
	型号
	功能描述

	扩展尾板
	K10尾板
	16P FPC扩展全功能尾板;
(可扩展Micro-SD卡槽，Reset按键, 喇叭输出, 功放使能，报警输入，继电器输出)

	AF驱动板
	H-AF
	可支持市面主流4x/5x电动变焦镜头

	WiFi扩展板
	MT-W3
	2.4G WiFi6 带蓝牙
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