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1. 概述 | Overview
本手册用于定义 MY-V20A 摄像模组所有接口功能、针脚定义与接线规范，适用于生产、调试、安装与技术支持使用。 This manual defines all interface functions, pin definitions and wiring specifications for MY-V20A Camera module, used for production, debugging, installation and technical support.

2. 接口清单 | Interface List
D1：电源输入接口(Power Input Interface)
D2：网络接口(Ethernet Interface)
D3：垂直接口(V-type motor Interface)
D4：水平接口 (H-type motor Interface)
D5：喇叭接口 (Speaker Interface)
D6：麦克风接口 (Main MIC Interface)
D7：灯控接口 (LED Interface)
D8：电池接口 (Battery Interface)
D9：网络接口(Ethernet Interface)
D10：电源输出接口 (Charging Output Interface)

D11：电源输入接口 (Power Input Interface)

D12：灯光接口 (LED Interface)

3. 接口定义 | Interface Definition
3.1. 接口图定义 (Interface)
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3.2. 接口定义说明 (Interface definition description)
D1：电源输入接口（Power Input Interface）
	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	5V+
	5V输入

5V Power Input
	1.50端子
1.50mm Pitch Terminal Connector

	2
	GND
	地
Ground
	

	3
	VBAT
	电池检测
Battery Detect
	

	4
	STAT
	充电检测
Charge Detect
	


D2：网络接口(Ethernet Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	RJ45_6
	网络接收差分信号-

Receive Differential Negative Signal

	2
	RJ45_3
	网络接收差分信号+

Receive Differential Positive Signal

	3
	RJ45_2
	网络发送差分信号-

Transmit Differential Negative Signal

	4
	RJ45_1
	网络发送差分信号+

Transmit Differential Positive Signal

	5
	RESET
	复位

Reset


D3 垂直接口(V-type motor Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	蓝
	  红 Red     棕 Brown     黄 Yellow

  黑 Black    蓝 Blue
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	2
	棕
	

	3
	黄
	

	4
	黑
	

	5
	红
	


D4 水平接口(H-type motor Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	蓝
	  红 Red     棕 Brown     黄 Yellow

  黑 Black    蓝 Blue
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	2
	棕
	

	3
	黄
	

	4
	黑
	


	5
	红
	


D5 扬声器接口（Speaker Interface）

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	SPK+
	喇叭正极

Speaker Positive  (8Ω 2W)

	2
	SPK-
	喇叭负极

Speaker Negative


D6 麦克风接口 (MIC Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	MIC+
	麦克风正极

MIC Positive

	2
	MIC-
	麦克风负极

MIC Negative


D7 灯控接口 (LED Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	IO_EN 
	预留

Reserved

	2
	IR+
	预留

Reserved

	3
	WHITE+
	白光灯正极（5V_300mA）
White LED Positive (5V, 300mA)

	4
	LED-
	灯负极

LED-


D8 电池接口 (Battery Interface)
	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	Battery-
	接口端子2.0
2.0mm pitch terminal connector

推荐3.7V 6节2000mA(电池保护电池处理)

Recommended: 6-cell 3.7V 2000mAh with battery protection circuit

	2
	Battery+
	


D9 网络接口 (Ethernet Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	RJ45_6
	网络接收差分信号-

Receive Differential Negative Signal

	2
	RJ45_3
	网络接收差分信号+

Receive Differential Positive Signal

	3
	RJ45_2
	网络发送差分信号-

Transmit Differential Negative Signal

	4
	RJ45_1
	网络发送差分信号+

Transmit Differential Positive Signal

	5
	RESET
	复位

Reset Signal


D10 电源输入接口 (Power Input Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	PWR_IN+
	接口端子2.0间距，预留尾线输入接口

Terminal connector with 2.0mm pitch, reserved cable tail input port.

	2
	PWR_IN-
	


D11 电源输出接口 (Power Output Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	5V+
	5V输出

5V Power Output

	2
	GND
	地

 Ground

	3
	VBAT
	电池检测 
Battery Detection

	4
	STAT
	充电检测
Charge Detection


D12 灯控接口 (LED Interface)

	序号

(Serial umber)
	定义

(Definition)
	备注

(Notes)

	1
	IR+
	预留

Reserved

	2
	WHITE+
	白光灯正极（5V_300mA）
White LED Positive (5V, 300mA)

	3
	LED-
	灯负极

LED-


4. 接线注意事项 | Cautions
1. 供电必须使用 DC 5V ±10%，严禁反接、超压，否则会损坏模组。Use only DC 5V ±10%. Reverse polarity or overvoltage will damage the module.
2. 接线前请断开电源，避免短路。 Disconnect power before wiring to prevent short circuit.
3. 所有预留引脚请勿接线，悬空处理。Do not connect to reserved pins; keep floating.
4. 麦克风、扬声器需区分正负极，接反可能导致无声或噪音。Observe polarity for MIC/SPK to avoid no sound or noise.
5. TF卡建议使用 Class10 及以上高速卡。 Use Class10 or higher TF card for video storage.
5. 专业术语对照表 | Glossary

	中文
	English

	接线手册
	Wiring Manual

	接口
	Interface

	针脚
	Pin

	电源
	Power

	地
	GND / Ground

	网络
	Ethernet

	复位
	Reset

	光敏
	CDS / Light Sensor

	红外灯
	IR Light

	暖光灯
	Warm Light

	麦克风
	MIC

	扬声器
	SPK / Speaker

	音频输出
	Audio Output

	预留
	Reserved

	红外切滤光
	IR-CUT
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