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1.产品图片 （单板 38x38）
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2.主要功能

· 处理器采用 ARM Cortex-A7 1GHz Soc, 1G DDR3, 16MB flash ROM;
· 成像器件采用1/3”500万像素 CMOS Sensor，搭配Soc内置ISP 图像处理器；
· 视频压缩采用 H.265视频编码，多分辨率帧率可调，支持动态码率控制，网传和存储减半；
· 支持电子快门，日夜自动切换，自动白平衡，背光补偿，强光抑制, 防止人脸过曝；
· 支持数字宽动态DWDR, 2D/3D 降噪， 图像镜像翻转，图像裁剪，抗闪烁；
· 支持多行OSD字符叠加功能，自定义标题，隐私区域设置；
· 支持多种IR-CUT日夜控制模式和多种灯光控制模式自定义设置；
· 支持智能检测报警功能，精准检测人形、车辆、非机动车；
· 支持事件联动功能，可联动抓图录像、声光报警、手机推送, FTP/Email上传；
· 支持过滤静止目标防误报，可自定义布防时间段，自定义上传报警音；
· 支持手机APP或电脑随时随地远程监看和回放，支持双向语音对讲功能；
· 支持云存储服务，数据加密传输存储，无惧设备被破坏丢失证据，安全便捷；
· 支持多浏览器免插件HTML5技术访问，Windows/Linux/Mac多系统兼容性好；
· 支持PTZ云台或者电动镜头控制，支持透明下发各种Pelco指令（巡航，追踪，复位，镜头学习等）；
· 支持 ONVIF 协议，GB28181 协议、兼容市面上大多数第三方NVR和管理平台；
· 网络协议 HTTP/RTSP/RTMP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTMP/P2P/HiK 等；
· 支持音频输入/输出，板载功放可直接驱动喇叭；
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3. 技术参数

	产品名称
	MT-A55

	系统结构
	嵌入式Linux，ARM 1GHz Soc, 1G DDR3, 16MB flash ROM

	成像器件
	1/3″ 5MP CMOS 

	压缩标准
	H264/H265/H265+

	电子快门
	自动，1/10—1/10000 秒

	数字降噪
	支持2D/3D 数字降噪

	宽动态
	支持DWDR

	编码模式
	H264/H265/H265+

	比特率
	512 Kbps-8Mbps 可调

	主码流
	25fps@5MP(2880x1620)/4MP(2560x1440)/(1920x1920)/3MP(2304x1296)/1080P/720P

	子码流
	25fps@800x448/704x576 (D1)/640x480 (VGA)/640x360(360P)/352x288(C IF)

	音频编码
	支持 G711U，G711A, AAC, 支持降噪

	音频接口
	支持 1 路输入(Mic/Line) / 1 路输出 （功放输出 2W）

	光敏控制
	软光敏/硬光敏

	灯光模式
	2路pwm输出，支持自动/双光/红外/全彩模式

	报警接口
	支持 1 路 红蓝灯控制接口

	IR-CUT
	支持 1路 IR-CUT 驱动，典型值12V 40Ω

	复位功能
	支持 1路 硬件复位， 可用软件工具复位

	OSD叠加
	支持通道名，时间日期，自定义标题，支持多行OSD叠加

	隐私遮挡
	支持4个区域

	智能检测
	移动侦测、人形检测、车形检测、非机动车检测 （可过滤静止目标）

	联动报警
	可布防联动声光报警，抓拍录像，手机推送，红蓝灯报警输出，边框闪烁，FTP, Email
支持自定义上传报警音

	变焦云台
	支持电动镜头控制，云台PTZ控制，支持透明preset指令下发

	网络协议
	HTTP/RTSP/RTMP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTMP/P2P/HiK/GB28181(可选)

	ONV IF
	支持 ONV IF，可兼容市面上大多数第三方NVR

	多浏览器
	兼容 Firefox, Chrome, Edge, Safari,360 等浏览器(Windows/Linux/Mac)

	P2P云服务
	支持手机远程P2P 功能，支持云存储

	有线网口
	1路RJ-45， 10/100Mbps 自适应

	工作条件
	电源输入12 VDC ± 10%, -30℃~60℃ , 10~90RH
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4.接口定义
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图 1 ：编码板







[image: 注意安全]注意：
1. 靠近主板内侧的大号红字为针脚顺序编号，表格中小字为具体的针脚定义；
2. 推荐使用带定位孔的IR-CUT镜头座
3. 

	代号
	接口功能
	针脚
	功能定义
	功能描述

	D1
	8 芯网络/电源/复位接口
	1
	DC 12V+
	DC 12V+ (10V-15V)输入

	
	
	2
	GND
	地(电源负极)

	
	
	3
	RJ45_6
	网络接收_RJ6

	
	
	4
	RJ45_3
	网络接收_RJ3

	
	
	5
	RJ45_2
	网络发送_RJ2

	
	
	6
	RJ45_1
	网络发送_RJ1

	
	
	7
	RESET
	复位（长按5s）

	
	
	8
	Link_led+
	网口指示灯（ACK）

	D2
	2 芯IR-CUT驱动接口
	1
	IR-CUT
	IR-CUT驱动A

	
	
	2
	IR-CUT
	IR-CUT驱动B

	D3
	4 芯软光敏灯光控制
	1
	CDS_IN
	硬光敏输入（从灯板给信号2-12V）

	
	
	2
	GND
	地

	
	
	3
	PWM1
	软光敏红外

	
	
	4
	PWM0
	软光敏暖光

	D4
	7 芯串口(AF)红蓝灯
	1
	GND
	地

	
	
	2
	AF_TX
	自动聚焦发送

	
	
	3
	AF_RX
	自动聚焦接收

	
	
	4
	NC
	空

	
	
	5
	NC
	空

	
	
	6
	SPK_EN
	功放使能 (3V)

	
	
	7
	RB_IO
	红蓝灯使能 (3V)

	D5
	
2 芯喇叭输出接口

	1
	SPK+
	扬声器输出+ (2W)

	
	
	2
	SPK-
	扬声器输出-  (2W)

	D6
	
2 芯麦克风输入接口
	1
	MIC+
	麦克风输入+

	
	
	2
	MIC-
	麦克风输入-
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